기계작업별 Checklist	소각로	CL-안전-202

	기계설비 설명	소각로란 폐기물을 태워 없애는 화로로서, 소각대상 폐기물의 상태에 따라 종이·목재·플라스틱 등을 소각하는 고형소각로, 음식물쓰레기·슬러지 등을 소각하는 수계(水系)소각로, 폐유·폐용제 등을 처리하는 폐액소각로로 나뉜다.
	유해위험요인	- 화재의 위험성이 있다. - 폐기물에 남아 있는 가스에 의한 폭발사고의 위험성이 있다. - 화상을 입을 위험성이 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	소각 중에는 절대로 투입구문을 열지 못하도록 방호장치가 되어 있는가?
2	작업 전에 소각물 중 폭발 우려가 있는 부탄가스통이나 스프레이통은 분리하고 있는가?
3	항상 지정된 소각대상 폐기물만 투입하고 있는가?
4	소각로에 규정 용량 이상의 폐기물을 투입하지 않도록 금지하고 있는가?
5	휘발유, 신나, 가스통을 소각로 주위로부터 제거하였는가?
6	소각을 촉진하기 위하여 휘발유, 신나, 알콜, 폐페인트 등을 투입하지는 않는가?
7	목재나 딱딱한 물질을 투입할 때 소각로 내부의 내화재가 벗겨지지 않게 주의하고 있는가?
8	소각로 내부에 물이 정상 수위에 있는지 수시로 점검하는가?
9	화재에 대비하여 소화설비를 비치해 두고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해