기계작업별 Checklist	A형 사다리	CL-안전-221

	기계설비 설명	계단식 사다리란 이동식 사다리의 한 종류로서, 전체적인 형상이 A자 형태로 되어 있고 힌지에 의하여 사다리 기둥의 각도를 일정한 범위에서 조절하면서 사용하는 사다리를 말한다.
	유해위험요인	- 사다리 발판이 부러지면 추락 사고의 위험이 있다. - 사다리 바닥이 안정적이지 못하면 미끄러져 추락할 위험이 있다.
	법적요구사항	<산업안전기준에 관한 규칙 제446조 관련> - 견고한 구조로 하여야 한다. - 재료는 심한 손상ㆍ부식 등이 없는 것으로 하여야 한다. - 폭은 30센티미터 이상으로 하여야 한다. - 발판에는 미끄럼방지장치를 설치하는 등 미끄럼 방지 조치를 하여야 한다.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	사다리의 전도를 방지하기 위해 평탄하고 견고한 지반, 바닥에 설치하는가?
2	사다리 주변에 미끄럼, 전도를 유발할 수 있는 기름, 세제는 제거하였는가?
3	사다리의 벌어짐을 방지하기 위해 기둥 사이에 잠금장치가 설치되어 있는가?
4	사다리의 다리부분에는 미끄럼을 방지하기 위해 고무 및 가죽이 부착되어 있는가?
5	작업자의 전도를 방지하기 위하여 물결모양 및 돌기로 표면처리 된 발판을 사용하는가?
6	사다리 사용 전 사다리 기둥, 발판에 균열이 없는지 점검하였는가?
7	작업 시 추락을 방지하기 위해 사다리에 손, 발, 무릎 중 3점 이상이 접촉되어 있는가?
8	사다리의 상부 3개 발판으로부터 최상부까지의 발판 사용을 금지하고 있는가?
9	지붕으로 이동할 경우 계단식 사다리의 사용을 금지하고 있는가?
10	사다리를 오르내릴 때에는 무거운 짐이나 장비를 들고 오르내리지는 않는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해