사  용  방  법

◉ 전체방송 : ALL - TX

◉ 방송지우기 (전체, 동, 계단 동일) : ALL - CLE - TX

◉ 동 방송 : ALL - 동 - TX

동

( 예 : ALL - 105     - TX )

◉ 계단 (라인)방송

(예 : 101동 1.2호 라인 방송 시)

동

계단

ALL - 101     - 1       - TX

*** 1.2호 = 1   3.5호 = 2    6.7.8호 = 3

◉ 층 방송 : 101동 1.2호 라인 16층 방송 시

(예 : ALL - 101     - 1       - 16     -         - TX )

동

계단

층

종그림